**速印机竞价需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商资格要求 | 详见“竞价公告”中“供应商资格及要求”。注：竞价项目的资格要求在竞价文件公告中已有具体规范要求，此处采购人不用制定。  |
| 报价要求 | 竞价总价包括运输费、设备费、调试费、技术培训、售后服务费、税费等全包价，并提供相应的送货单、增值税专用发票等有效票据。  |
| 采购清单 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 控制单价（元） | 数量 | 单位 | 总预算金额（元） |
| 1 | 速印机 | 理想 SV9350C | 80000 | 1 | 台 | 80000 |

 |
| 技术要求 | 1.1安全标准：室内专用，污染等级2及以下。1.2废版盒容量≥100张。1.3版纸供应≥220张/卷。1.4油墨容量≥1000ml，针桶装方式。1.5印刷缩放倍率≥50% ；≤200%。1.6制版时间：快速制版关闭时≤16秒（A4，长边进纸） 快速制版打开时≤14秒（A4，长边进纸）。1.7可实现分班功能含分纸器自动分班。1.8具有试卷保密打印模式。1.9具有耗材剩余量提示、RISOIQ系统1.10多米诺出纸系统及出纸跳翼系统。1.11印刷位置调整：垂直：±10mm 水平：±15mm 。1.12原稿处理模式：文字、照片、图文、铅笔。1.13用户界面：7英寸彩色液晶触摸面板（LCD）。1.14印刷面积≥289\*413mm。1.15最大扫描面≥297\*432mm。1.16印刷纸张尺寸：（最小）100mm\*148mm—（最大）310mm\*432mm。1.17进纸盘容量≥1600。1.18印刷纸张重量：最小46g/㎡，最大210g/㎡。1.19设备可适配国产操作系统拓展，并取得麒麟软件NeoCertify认证。1.20.统信软件产品互认证明以及通用软硬件适配认证中心联合认证证书。 |
| 服务要求 | 1 .免费保修期：货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。2 .维修响应及故障解决时间:在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。3 .关于交货期:3.1.签订合同之日起 15 天（日历日）内。3.2.投标人必须承担的货物运输、安装调试、验收检测和提供货物操作说明书、图纸等其他类似的义务。4 .关于验收:4.1.投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。4.2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。5 .付款方式:按合同约定交货、安装、调试及试运行，并经甲方组织的验收合格后，甲方在收到乙方付款申请、履约保证金及付款所需要的材料后10个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同款项。 |